附表：

**玉溪市中医医院消毒供应室监控设备**

**采购项目报价表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 功能需求 | 品牌 | 单位 | 数量 | 金额（元） |
| 单价 | 合计 |
|
| 1 | 四路硬盘录像机 | 经销R系列2盘位 PoE NVR可接驳符合ONVIF、RTSP标准的众多主流厂商网络摄像机；支持H.265高效视频编码码流，支持H.265、H.264IP设备混合接入；支持8路1080P解码，解码性能强劲；最大支持800万像素高清网络视频的预览、存储与回放；支持HDMI与VGA同源输出，HDMI支持4K超高清显示输出，VGA支持高清1080p显示输出；支持2个SATA接口，最大支持满配8T硬盘内置4个/8个/16个PoE网口，支持IPC直连供电和出图；支持IP设备集中管理，包括IP设备参数配置、信息的导入/导出和升级等功能；支持最大4/8/16路同步回放和多路同步倒放；支持智能搜索、回放及备份功能，有效提高录像检索与回放效率支持萤石云服务，可实现手机远程预览回放；支持萤石、Ehome2.0、ISUP5.0以及GB28181协议，轻松实现平台接入 |  | 台 | 1 |  |  |
| 2 | 2T监控硬盘 | 容量为2T，采用单碟IT技术，标配伺服技术优化硬盘的读写操作，保证视频跟踪的可靠性，并且提供了超过100万小时的MTBF时间，平均故障率AFR小于1%，保证监控操作的持续和稳定。 |  | 块 | 1 |  |  |
| 3 | 辅材 | 包含线管、直接、弯头、三通、钉卡、中卡、胶布、水晶头等辅材。 |  | 批 | 1 |  |  |
| 合计 | 元 |

备注 1、上表中的报价包含税收、人工、配送、安装调试、附件等一切费用。

 2、请各家公司于2021年1月4日11点30分前将报价单和公司三证的复印件，密封交到玉溪市中医医院二号楼9楼审计科。

公司名称 盖章

日期2021年12月28日