|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **名称** | **型号** | **品牌** | **参数** | **单位** | **数量** | **单价** | **合计** | **备注** |
| 显示器 |  |  | 23.8英寸 VA广视角 75Hz 原生8bit HDMI接口 TUV认证 可壁挂 快拆支架 节能办公液晶电脑显示器 | 台 | 1 |  |  |  |
| 半球摄像头 |  |  | 400万,镜头参数 4mm,电子快门 1/3秒至1/100000秒符合IP67级防尘防水设计,可靠性高 | 台 | 3 |  |  |  |
| 摄像头支架 |  |  | 壁装支架外观适用范围 适合半球型摄像机壁装材料 铝合金调整角度 水平：360°，垂直：-45°~45°尺寸 70×97.1×173.4mm重量 201g | 个 | 3 |  |  |  |
| PEO交换机 |  |  | 5口POE交换机、高功率POE，5个千兆电口 | 台 | 1 |  |  |  |
| 网线 |  |  | 超五类双交网线 | 箱 | 1 |  |  |  |
| 线管、线卡、辅助材料等 |  |  | 线槽、线管、边卡、扎带、转接头等 | 项 | 1 |  |  |  |
| 监控硬盘 |  |  | 监控硬盘3.5英寸4T，采用单碟IT技术，保证视频跟踪的可靠性，并且提供了超过100万小时的MTBF时间，平均故障率AFR小于1%，保证监控操作的持续和稳定。 | 块 | 2 |  |  |  |
| 硬盘录相机 |  |  | 2盘位，1U 380系列金属机箱•最大支持8路1080P解码，支持SVC增强模式，开启可提升至10路1080P解码•支持满配8T硬盘，支持满接6MP相机；•最大支持4路智能人/车侦测；•支持1个HDMI 口超清4K输出+1个VGA口 高清1080P输出•1个网口（8路为百兆，16路为千兆）、2个USB2.0接口•8/16个PoE口，支持直接PoE摄像机，支持即插即用 | 台 | 1 |  |  |  |
| 合计 | **元** |

备注 1、上表中的报价包含税收、配送、配件、人工、安装、调试等一切费用。

 2、请各家公司于2022年12月9日17:30点将报价单和公司三证的复印件，密封交到玉溪市中医医院二号楼9楼审计科。

公司名称 盖章

 日期2022年 月 日