附件1

**电梯维保技术参数**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 采购规格 | 备注 |
| **1** | **采购标的名称、数量** |  |
| （1） | 名称：玉溪市中医医院七台电梯维保项目 |  |
| （2） | 数量：7台电梯维保 电梯型号：KONE MINISPACE |  |
| （3） | 电梯明细：一包：3号楼3台医梯（2台12层站、1台13层站）；  二包：制剂楼1台货梯（6层站），药剂楼1台货梯（6层站），1号楼2台医梯（6层站）。 |  |
| **2** | **资质要求** |  |
| （1） | 在中国境内注册，并持有电梯维修、保养营业执照。 |  |
| （2） | 具有相关部门颁发的有效 《中华人民共和国特种设备生产许可证》。 |  |
| （3） | 电梯维保人员具有电梯维修资质。（提供相关证明）。 |  |
| （4） | 报价人公司办公地址在玉溪市红塔区内或者常驻分支机构。（提供租房合同等证明文件）。 |  |
| （5） | 报价人至少提供3份2020年-2022年期间的类似业绩，提供合同复印件。（合同需包含首页、产品明细页、签字盖章页） |  |
| （6） | 2022年至今无监管部门处罚整改或用户3次以上投诉记录。 |  |
| **3** | **主要技术参数、技术规格** |  |
| （1） | 符合国家相关法规和行业规定，至少每15天进行一次电梯维保，每年两次应急演练，完善相关资料配合检测中心完成年检工作。确保电梯安全稳定运行。 |  |
| （2） | 价格不超过300元的电梯配件公司应提供全年免费更换服务；价格超过300元的电梯配件由医院单独支付费用。电梯配件的更换必须为原厂配件（提供原厂出品的证明资料、合格证以及1年质保期），配件更换应迅速及时，避免影响医院电梯的运行。 |  |
| （3） | 电梯故障困人时不超过30分钟放出被困人员。 |  |
| **4** | **服务具体要求** |  |
| （1） | 电梯发生故障可20分钟内到达现场进行处理。 |  |
| （2） | 根据设备使用情况提前向医院提供大修、更新改造计划，避免耽误大修、更新改造时机影响设备安全运行。必须依照国家相关法律法规以及地方标准，相关手续符合标准（包括提供电梯制造单位授权，但不限于此）。 |  |
| （3） | 提供相应的维保技术方案 |  |
| （4） | 合同期限：一年 |  |
| （5） | 拦标价：36000.00元（一包拦标价：18000.00元，二包拦标价：18000.00元） |  |

附件2

玉溪市中医医院七台电梯维保项目

报价一览表( 包)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **设备名称** | **型号** | **数量** | **单位** | **投标总价（元）** | **维保期** |
| 电梯 | KONE MINISPACE |  | 台 |  | 1年 |

备注：1.此页报价合并装订到响应文件。

2.以上价格包含税费、差旅费、安装、运输、维修、保养、调试、搬运等一切与本项目相关的费用。

服务承诺：（根据技术参数、规格自拟）

公司名称（盖章）：

法定代表人或其委托代理人: (签字或盖章) 联系电话：

2023年 月 日