附件1

**技术参数表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 招标规格 | 备注 |
| 1 | 系统设备的名称、数量、产品定位 |  |
| 1.1 | 名称：玉溪市中医医院制剂楼消防设施改造项目 |  |
| 1.2 | 采购方式：询价 |  |
| 2 | 项目预算：项目预算49160.00元 |  |
| 3 | 资质要求、功能要求、配置要求 |  |
| 3.1 | 在中华人民共和国境内注册，能在国内合法提供与采购内容及相关服务的企业 |  |
| 3.2 | 持有效的营业执照 |  |
| 3.3 | 组织机构代码证、税务登记证、法定代表人授权书、法定代表人身份证明书 |  |
| 3.4 | 具有消防设施工程专业承包三级以上资质 |  |
| 3.5 | 供应商必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 |  |
| 3.6 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供企业2021年1月至今任意2个月纳税证明和社会保险费缴纳凭证） |  |
| 3.7 | 无重大违法失信不良信用记录 |  |
| 4 | 服务内容和相关要求 |  |
| 4.01 | 严格按照工程量清单进行施工，施工中需调整施工方案时需提交院方确认后方可继续施工 |  |
| 4.02 | 施工中严格执行安全施工做到规范、防火规定、施工规范及质量标准，按期保质完成工程;封闭施工，不影响正常业务开展。 |  |
| 4.03 | 未经院方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线 |  |
| 4.04 | 保护好原居室室内的家具、陈设及水电管线的完好，保证居室内上、下水管道的通畅 |  |
| 4.05 | 对于施工过程中的有关事项(如材料的进场、隐蔽工程的验收、竣工验收等)需要院方确认的，应当及时并给予其必要的准备时间 |  |
| 4.06 | 严格执行有关施工现场管理的规定，不得污染环境;保证施工现场的整洁，工程完工后负责清扫施工现场 |  |
| 4.07 | 工期要求：合同签订后20工作日 |  |
| 4.08 | 因承包方原因导致工期延误的，工期不予顺延 |  |
| 4.09 | 需按合同期完工，无故延期的按每天总工程造价的3‰缴纳违约金 |  |
| 4.10 | 对承包方提供的任何材料和设备，如不符质量要求或规格有差异的，对方有权要求更换，承包方应当予以更换。由此造成的费用增加部分，有承包方承担 |  |
| 5 | 需开具增值税普通发票 |  |

附件2

玉溪市中医医院制剂楼消防设施改造项目

报价一览表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **功能需求（配件材质及工艺要求）** | **单位** | **数量** | **最高限价（元）** | **投标单价（元）** | **生产厂家（如有）** | **合计金额** |
| 消火栓钢管 DN100 | 1.安装部位:室内  2.材质、规格:热镀锌钢管、DN100  3.连接形式:沟槽式连接  4.钢管镀锌设计要求:国标  5.压力试验及冲洗设计要求:符合规范要求 | m | 38 | 220.00 |  |  |  |
| 消火栓钢管 DN65 | 1.安装部位:室内  2.材质、规格:热镀锌钢管、DN65  3.连接形式:螺纹连接  4.钢管镀锌设计要求:国标  5.压力试验及冲洗设计要求:符合规范要求 | m | 14 | 185.00 |  |  |  |
| 室内消火栓 拆除 | 1.拆除形式:非保护性拆除  2.型号、规格:1000\*700\*240mm | 套 | 7 | 270.00 |  |  |  |
| 室内消火栓 | 1.安装方式:明装  2.型号、规格:1000\*700\*240mm SN65  3.附件材质、规格:消火栓箱1000\*700\*240mmm，含消火栓DN65，消防软管卷盘、消防水带8-65-25，消防水枪、接扣； | 套 | 7 | 1400.00 |  |  |  |
| 管道刷油 | 1.除锈级别:一般手工除锈  2.油漆品种:红丹防锈漆、调和漆  3.涂刷遍数、漆膜厚度:底漆二遍，面漆二遍 | m2 | 17 | 90.00 |  |  |  |
| 管道支架 | 1.材质:角钢5#  2.管架形式:综合 | kg | 220 | 42.00 |  |  |  |
| 金属结构刷油 | 1.除锈级别:一般手工除锈  2.油漆品种:红丹防锈漆、调和漆  3.结构类型:一般钢结构  4.涂刷遍数、漆膜厚度:红丹防锈漆二遍、调和漆二遍 | kg | 220 | 21.00 |  |  |  |
| 开孔（打洞） | 1.部位:楼板打洞、补洞  2.打洞部位材质:混凝土  3.洞尺寸:DN150 | 个 | 7 | 500.00 |  |  |  |
| 套管制作安装 | 1.类型:穿楼板套管  2.材质:焊接钢管  3.规格:DN150 | 个 | 7 | 510.00 |  |  |  |
| 水灭火控制装置调试 | 1.系统形式:消火栓系统调试 | 点 | 7 | 580.00 |  |  |  |
| 总合计金额： 元 | | | | | | | |

备注：1.此页报价合并装订到响应文件。

2.以上价格包含税费、差旅费、安装、运输、维修、调试、搬运等一切与本项目相关的费用。

3.服务承诺：（根据参数部分及售后服务自拟）

公司名称（盖章）：

法定代表人或其委托代理人: (签字或盖章) 联系电话：

2023年 月 日