附件1

采购技术规格

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 采购规格 | 备注 |
| **1** | **采购标的名称、数量** |  |
|  | **名称** | **数量** | **预算单价（元）** | **合计（元）** |  |
| （1） | 移动固态硬盘 | 1 | 2000 | 2000 |  |
| （2） | 条码打印机 | 1 | 4000 | 4000 |  |
| （3） | RFID超高频手持终端 | 4 | 4000 | 16000 |  |
| （4） | RFID超高频桌面打印机 | 1 | 13000 | 13000 |  |
| **合计** | **35000元** |  |
| **2** | **资质要求** |  |
| （1） | 供应商须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定及《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条的相关要求，在中华人民共和国境内注册，能独立承担民事责任能力、在国内能合法提供与采购内容及其相应服务的企业或其它经济组织，持有效的营业执照(三证合一)。 |  |
| （2） | 提供法定代表人身份证明书或法定代表人授权书(原件)和授权人身份证明书。 |  |
| （3） | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录(提供2023年1月至今任意1个月的缴纳税收证明和社保证明材料；成立时间不足2个月的供应商须提供成立以来的税收和社保资金缴纳凭证或相关情况说明;依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金)。 |  |
| （4） | 供应商须具有良好的商业信誉，自行声明在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)中未被列入：政府采购严重失信主体名单、重大违法失信行为记录名单、重大税收违法失信主体；在中国执行信息公开网(http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)中未被列入：失信被执行人名单；在“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)中未被列入：政府采购严重违法失信行为记录名单；(供应商自拟格式承诺以上内容，加盖供应商公章在报价文件中提供，若供应商存在查证的以上相关记录，则拒绝参与本项目)。 |  |
| （5） | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 |  |
| （6） | 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。 |  |
| （7） | 本项目不接受联合体，成交后成交供应商不得以任何形式进行转包和分包。 |  |
| **3** | **主要技术参数、技术规格** |  |
| （1） | 移动固态硬盘 | 移动固态硬盘容量：4T；接口：USB3.2 Gen2（10Gbps）；加密：AES 256位硬盘加密；IP65防水防尘；连续写速：1000MB/s；最高连续读速：1050MB/s；传输速度：1000-2000MB/s；原厂三年质保。 |  |
| （2） | 条码打印机 | 热转印/热敏条码打印机，仿真TSPL,双穿透传感器、防静电设计，打印头寿命150km，打印宽度108mm，打印速度150mm/s，分辨率203dpi，字符集中文GB18030；条码类型：一维码、二维码，缓存8MB；出纸方式：撕离或剥离、可上下撕纸，碳带规格：内径25.4mm、外径68mm、宽度33-110mm、支持300m大容量碳带；纸张规格：纸厚0.06-0.18mm、纸宽25-118mm、内径25.4-76mm、外径127mm；标配传感器：纸张检测、黑标检测、标签检测、机构检测、碳带检测，标配USB接口；工作环境：温度5~40℃ 、 湿度20%~95%RH（无凝露）；尺寸：230(宽)×290(长)×176(高)mm，重量3.0kg；原厂质保三年。 |  |
| （3） | RFID超高频手持终端 | RFID手持终端，带固定资产盘点软件，软件支持RFID盘点：盲盘标签并导出EXCEL表；导入盘点单盘点，导出盘点结果；支持RFID寻货，支持医院现有的RFID标签内容规则读取。读取距离：8米以上，群读速率最高可达1400+标签/秒(900tags/s ),处理器：8核/2.0GHz， 操作系统Android11，RAM+ROM：4GB+64GB，摄像头：后置1300万自动对焦摄像头，高亮度LED闪光灯，前置500万定焦摄像头 ，显示器尺寸/类型：5.5寸IPS高亮屏，分辨率 720\*1400 ，触摸屏：5点电容触摸屏，尺寸：155(H)\*74.5(W)\*139.2(T)mm，电池容量7600mAh，充电方式：PE 快充，充满不超过4小时，支持蓝牙 BT5.0BLE 和Wi-Fi：IEEE 802.11 a/b/g/n/ac 2.4G/5G双频、支持快速漫游 ，数据通信 ：FDD-LTE B1/B3/B5/B7/B8 、TDD-LTE B38/B39/B40/B41 、WCDMA B1/B2/B5/B8 、GSM B2/B3/B5/B8 、CDMA/EVDO BC0/BC1 ，GPS定位模块 GPS+BD+GLONASS,音频:立体声扬声器，音量 95db±3db(测试距离 10cm)，传感器:加速、光感距离，接口：2个Nano SIM卡槽、1个Micro SD卡槽，最大可扩展256G、USB TYPE-C接口、支持 OTG、底部充电触点，按键 ：5个按键(1个电源键、2个音量键、2个快捷键) 1 个枪柄按键 ，通知方式：声音、震动、LED提示，防尘防水：IP65 ，跌落： 6面均可承受1.8 米高度跌落到大理石地面的冲击 ，静电防护：±15kV空气放电、±8kV 接触放电，NFC支持协议：ISO1443A/B,ISO15693,条码扫描：NLS-CM30 或NLS-CM60 支持码制：EAN13, EAN8, UPCA, UPCE，Code 128, Code 39, Codabar, UCC/EAN128 RSS,ITF, ITF14, ITF6, ISSN, ISBN ，Standard 25, Matrix 25,Industrial 25,Plessey MSI Plessey, Code 11, Code 93, PDF417 ，QR Code, DataMatrix, AZTEC, 汉信 码 Maxicode, Micro QR,Micro PDF417 Composite ；RFID(超高频)协议标准：EPC G2/ISO 18000-6C; 天线参数：4dBi四臂螺旋 ，射频输出:5dBm 到 30dBm(1W)。提供原厂免费上门质保一年。 |  |
| （4） | RFID超高频桌面打印机 | 高负荷工业级RFID条码标签打印机。带LCD面板显示屏，打印方式：热转印/热敏，打印头寿命150km，打印宽度106mm，打印速度150mm/s，分辨率300dpi，字符集中文GB18030，条码类型：一维码、二维码，存储：SDRAM 32MB，出纸方式：撕离或剥离、可上下撕纸，碳带规格：内径25.4mm、外径70mm、宽度25.4-114mm、支持360m大容量碳带；纸张规格：纸厚0.06-0.18mm、纸宽19.6-120mm、内径25.4-76mm、外径203mm；RFID标签写入方式：先打印后写入，可支持打印同时写入EPC、可读写EPC、仅打印、读取标签TID等，支持RFID标准：920.5-924.5MHZ；支持ISO 18000-6C TYPE C、EPC GEN2，支持标签类型：普通不干胶RFID及125mm以下柔性抗金属标签，标配传感器：黑标检测、标签检测、机构检测、碳带检测，指令集：ZPL、TSPL,标配USB接口、网口接口10/100M，尺寸：240(宽)×440(长)×255(高)mm，重量9.8kg。支持统信、麒麟等 国产操作系统和Windows系统。提供原厂免费上门质保一年。 |  |
| **4** | **服务具体要求** |  |
| （1） | 送货送上门安装 |  |

附件2：

玉溪市中医医院超高频桌面打印机等办公设备采购项目报价表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 品牌 | 单价（元） | 合计（元） |
| 1 | 移动固态硬盘 | 1 | 个 |  |  |  |
| 2 | 条码打印机 | 1 | 台 |  |  |  |
| 3 | RFID超高频手持终端 | 4 | 个 |  |  |  |
| 4 | RFID超高频桌面打印机 | 1 | 台 |  |  |  |
|  合计： 元 |
| 其他承诺： |

备注：此页报价合并装订到报价文件首页，以上价格包含税费、安装调试、配送等一切与本项目相关的费用。

公司名称（盖章）：

法定代表人或其委托代理人: (签字或盖章)联系电话：

2023年 月 日