附件：

**玉溪市中医医院介入手术室定制家具采购项目报价表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品名 | 规格 | 单位 | 数量 | 金额（元） | |
| 单价 | 合计 |
|
| 1 | 定制椅1（三人位） | 椅面：采用1.5mm冷轧钢板，通过乙酸盐雾试验，连续喷雾试验≥150小时，镀层本身的耐腐蚀等级及镀层对基体的保护等级达到10级。具有足够的承载能力、耐腐蚀能力，抛光打磨除锈除锈处理后，表面喷闪光银专用金属漆，喷涂1.5mm；座板和靠背：优质PP工程塑料。  扶手/脚：采用优质冷轧钢焊接成型，抛光打磨除锈除锈处理后，表面喷闪光银专用金属。  横梁：1.8mm厚三角型钢管，抛光打磨除锈处理后喷涂空调户外漆粉，能承受风吹、雨淋和日照。 | 张 | 2 |  |  |
| 2 | 定制椅2 | 1、座面：选用优质耐磨透气PU面料，有较强的延伸性和弹性，轻薄，透气性好。 2、气压棒：采用优质钢材，安全可靠。外观黑色喷涂处理。上下升降行程达100mm,360度灵敏旋转。 | 把 | 4 |  |  |
| 3 | 定制椅3 | 1、座面：选用优质耐磨透气面料，有较强的延伸性和弹性，轻薄，透气性好。  2、海绵：内衬选用优质阻燃，环保，高回弹，不易变形，海绵的回弹率≥35％。  3、腰靠：PU一次发泡定型腰靠，紧密贴护腰椎，据人体舒适度上下调节，调节行程达48mm。适应人体腰部曲线特点，对腰部疲劳有一定的缓解作用，进一步的起到对腰椎的保护。 4、椅背：外框采用PA+GF（尼龙+玻纤）材质。稳定性强、耐热性高、耐老化性明显提升。使用进口透气网布，弹性优良，靠感舒适。 5、扶手：采用PA+GF（尼龙+玻纤）材质，一次注塑成型固定扶手。计感强，腿部触感舒适，座深460mm-510mm（滑动50MM)，座宽510mm。 | 把 | 2 |  |  |
| 4 | 定制桌（1600\*1200\*750） | 1、桌面基材：采用E1级三聚氰胺板饰面，表面耐划痕、耐磨，甲醛释放限量E₁≤0.124mg/m³。  2、封边条：同色PVC封边条，封边条甲醛释放量E₁≤1.5mg/L。  3、五金配件：采用优质五金配件，拼接紧密，间隙细小且均等。  4、钢脚：钢制支撑脚架，表面经磨砂粉沫涂装。 | 张 | 1 |  |  |
| 5 | 定制柜1（1200\*500\*2000） | 1、桌面基材：采用E1级三聚氰胺板饰面，表面耐划痕、耐磨，甲醛释放限量E₁≤0.124mg/m³。  2、封边条：同色PVC封边条，封边条甲醛释放量E₁≤1.5mg/L。  3、五金配件：采用优质五金配件，拼接紧密，间隙细小且均等。 | 组 | 6 |  |  |
| 6 | 定制柜2（800\*360\*600） | 1、桌面基材：采用E1级三聚氰胺板饰面，表面耐划痕、耐磨，甲醛释放限量E₁≤0.124mg/m³。  2、封边条：同色PVC封边条，封边条甲醛释放量E₁≤1.5mg/L。  3、五金配件：采用优质五金配件，拼接紧密，间隙细小且均等。 | 个 | 1 |  |  |
| 7 | 定制架（1200\*500\*2000） | 1、基材：选用优质冷轧钢板，喷漆（塑）涂层附着力不低于2级。  2、表面喷涂塑粉：选用环保环氧聚脂塑粉，金属喷漆（塑）涂层硬度达到2H,符合耐酸、耐碱、耐腐蚀，且涂层附着力应不低于2级。  3、表面处理工艺：钢件内、外表面处理必须经过不低于①脱脂、②直喷、③水洗、④表调、⑤皮膜、⑥直喷等工艺表面处理流程后，再进行涂饰。 | 组 | 6 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | | | 元 | | | |

备注 1、上表中的报价包含税收、人工、配送、安装调试、附件等一切费用。

2、请各家公司于2023年12月29日下午17点30分前将报价单和公司三证的复印件，密封交到玉溪市中医医院二号楼9楼审计科。

公司名称 盖章

日期2023年 月 日