附表：

玉溪市中医医院一号楼卫生间、洗漱间门窗、过道、顶棚改造工程项目报价表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） | |
| 综合 单价 | 合价 |
|
| 1 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 1.砌体名称:砌体拆除 2.砌体材质:标准转 3.拆除高度:3.6米 4.砌体表面的附着物种类:抹灰涂料面 5.含建渣外运，运距：自行考虑 | m3 | 5.44 |  |  |
| 2 | 011610002001 | 塑钢窗拆除 | 1.室内高度:3.6米 2.门窗洞口尺寸:1500\*1800 3.拆除方式：人工拆除 4.含建渣外运，运距：自行考虑 | m2 | 15 |  |  |
| 3 | 011201001001 | 墙面修复 | 1.墙体类型:砌块墙 2.底层厚度、砂浆配合比:腻子找补 3.装饰面材料种类:外墙涂料 | m2 | 8.1 |  |  |
| 4 | 011210006001 | 封堵门洞 | 1.骨架、边框材料种类、规格:轻钢龙骨 2.隔板材料品种、规格、颜色:12mm厚纸面石膏板 3.面层腻子找补，外墙涂料饰面 | m2 | 6.3 |  |  |
| 5 | 010807001001 | 塑钢窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:根据现场尺寸定制安装 2.框、扇材质:普通乳白色塑钢窗扇 3.玻璃品种、厚度:6mm厚普通玻璃 | m2 | 15 |  |  |
| 6 | 010607003001 | 雨篷 | 1.材料品种、规格:3mm厚白底树脂瓦 2.雨篷宽度:1.5米 3.支架品种、规格:40\*80热镀锌方管 4.墙面M16化学锚栓固定 5.含后置埋件制作及安装 6.雨棚柱子采用φ63热镀锌管焊制，柱子间距根据现场确定 | m2 | 20.8 |  |  |
| 7 | 010605001001 | 压花钢板过道 | 1.钢材品种、规格:50\*50\*5镀锌方管 2.钢板厚度:15mm厚压花钢板 3.螺栓种类:普通螺栓 4.防火要求:满足设计要求及相关规范 | m2 | 13 |  |  |
| 8 | 040309001001 | 不锈钢栏杆 | 1.栏杆材质、规格:φ65足1.2厚不锈钢栏杆 2.栏杆高度：1.2 | m | 13 |  |  |
| 9 | 011701002001 | 外脚手架 | 1.搭设方式:落地式外脚手架 2.搭设高度:5m内 3.脚手架材质:焊接钢管 | m2 | 46.8 |  |  |
|  |  | 合计 |  |  |  |  |  |

备注 : 1、上表中的报价包含税收、拆除工程、垃圾清运、材料、配送、安装等一切费用。

2、请各家公司于2020年9月25日5:30前将报价单和询价公告内相关资格条件文本，密封交到玉溪市中医医院二号楼9楼审计科。

公司名称 盖章

日期2020年 9月21 日